## sntp retry

> タイムサーバからの応答がなかった場合のリトライ間隔およびリトライ動作時間を設定します。
> リトライ間隔は"sntp retry interval"コマンドで、リトライ動作時間は"sntp retry keepalive"コマンドで設定します。

### 設定例１　SNTPのリトライ間隔を100秒に設定する

> Router(config)#sntp retry interval 100

### 設定例２　SNTPのリトライ動作時間を10分（600秒）に設定する

> Router(config)#sntp retry keepalive 600

### 設定例３　SNTPのリトライをしない

> Router(config)#sntp retry interval off

### コマンド書式

> sntp retry interval <リトライ間隔>

> sntp retry keepalive <リトライ時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> リトライ間隔 | SNTPサーバから応答がなかった場合のリトライ間隔 | off（リトライしない） もしくは 64〜1024 | 省略不可
> リトライ時間 | リトライ継続時間。この時間経過したら、リトライ動作を終了する | 64〜1024 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> リトライ間隔 | 64秒
> リトライ時間 | 1024秒

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ