## qos-filter

> CBQ/PRIQのクラスに適用されるパケットの種類を、アクセスリストを利用して指定します。アクセスリストは、IPv4/IPv6拡張アクセスリストを使用します。

### 設定例１　access-list番号100で指定したパケットを、クラス名"tcp-class"に適用させる。

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#qos-filter tcp-class access-group 100

### コマンド書式

> qos-filter <クラス名> access-group <access-list番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> クラス名 | CBQ/PRIQのクラス名称を設定します。 クラス名称は、qos-class cbqコマンド、もしくはqos-class priqコマンドで設定します。 | - | 省略不可
> access-list番号 | CBQ/PRIQのクラスに適用されるパケットの種類を、アクセスリスト番号で指定します。 IPsecインタフェースでqos-filterを使用する場合は、IPv6拡張アクセスリスト（3500〜3999）を適用することはできません。 | 100〜199 2000〜2699 3500〜3999 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> デフォルトクラスとコントロールクラスにより動作してしまいます。
> PRIQ方式に関しては、すべて中継されます。
> CBQ方式に関してはデフォルトクラス、コントロールクラスで帯域制御が行われますので、それぞれの帯域にシェーピングされて中継処理が行われます。

## 設定モード

> 各インタフェース設定モード

トップページへ