## ip nat reserved-sessions

> NAT変換動作において、UPnPで要求された変換ルールや自局発着の通信のため、指定したセッション数だけ変換テーブルを予約することができます。
> この設定により、NAT変換テーブルが溢れてしまった場合でも、UPnPでポート変換を予約した通信や、DNS問合せ等の自局発着通信が可能となります。

### 設定例　NAT変換テーブルを10セッション分予約する

> Router(config)#ip nat reserved-sessions 10

### コマンド書式

> ip nat reserved-sessions <セッション数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> セッション数 | NAT変換動作において、予約する変換テーブルの数を設定します。 | 1〜100 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 変換テーブルの予約は行いません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ