## destination

> どのような中継パケットに対して、冗長機能を適用するかを指定します。

### 設定例１　192.168.100.0/24宛のデータを冗長機能の対象とする

> Router(config)#redundancy pathfilter-list 1 Router(red-pathfilter-list 1)# destination192.168.100.0 255.255.255.0

### コマンド書式

> destination <IPアドレス> <ネットマスク>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | 冗長機能の対象となるデータの宛先IPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> ネットマスク | 冗長機能の対象となるデータの宛先IPアドレスを範囲指定するためのネットマスクを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 冗長機能は使用できません。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ