## set security-association negotiation

> 自装置が､InitiaterまたはResponderの場合に､IPsec SAのLifetimeが満了するどのくらい前に新しいSAを確立するためのネゴシエーションを開始するか設定します。
> 設定は、1〜255までの秒単位で設定します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１

> Router(config)#set security-association negotiation initiate 10

### コマンド書式

> query server <LDAPサーバのIPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> LDAPサーバのIPアドレス | CAとの認証を行なうためのLDAPサーバのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> initiater | 90秒
> responder | 30秒

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ