## syslog level

> ログ情報をSYSLOGで通知する際の出力制限レベル（0〜7）を設定します。
> ここで設定したレベル値以上の緊急度をもつレベルのログ情報をSYSLOGサーバに通知します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　Debug(7)レベル以上の緊急度をもつログ情報をSYSLOGで通知する

> Router (config)# syslog level 7

### コマンド書式

> syslog level <レベル番号>

> レベル番号については、こちらを参照してください。

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> レベル番号 | SYSLOGで通知する際の出力制限ラベル値。 | 0〜7 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> レベル番号7になります。

### SYSLOGのレベルとは？

> SYSLOGのレベルとは、ログメッセージの緊急度を表します。
> RFC3164では、以下のように規定されています。

> レベル名 | レベル番号 | メッセージの内容・緊急度
> --- | --- | ---
> EMERG | 0 | システムが利用できなくなった（ぐらい緊急度が高い）
> ALERT | 1 | 早急に対応しなくてはならない
> CRIT | 2 | 緊急状態
> ERR | 3 | エラー発生状態
> WARNING | 4 | 注意が必要
> NOTICE | 5 | お知らせ程度
> INFO | 6 | 情報
> DEBUG | 7 | デバッグメッセージ

### FITELnet-F120のレベル値設定

> FITELnet-F120では、各種ログ（elog/slog/tlog/vpnlog）毎にレベル値を設定します。
> 各種ログのレベル値の設定は、logging levelコマンドで行ないます。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ