# VPNピア識別

> ・相手IPアドレス指定
> VPNピアのIPアドレスを登録します。相手がプロバイダからIPアドレスを動的に割り当てられる理由で、IPアドレスがわからない場合は、空欄でかまいません。
> ・相手名称指定
> 相手がプロバイダからIPアドレスを動的に割り当てる理由でIPアドレスが指定できない場合、名称を指定します。この設定は、相手装置と同じ値である必要があります。
> 相手のIPアドレスが固定に割り当てられる場合は、空欄でかまいません。ただし、相手を拡張認証（xauth）する場合は、相手の名称を入力してください。
> ・こちらの名前
> FITELnet-F120が、プロバイダからIPアドレスを動的に割り当てられる場合は、こちらの名前を指定します。この設定は、相手装置と同じ値である必要があります。
> また、相手に拡張認証される場合は、この設定が認証IDになります。

トップページへ