# デフォルトゲートウェイ

> 経路情報をもたない宛先に対して中継する場合のゲートウェイをデフォルトゲートウェイといいます。パソコン等は、経路情報をもたず、デフォルトゲートウェイの設定をするだけで、TCP/IPの通信ができるようになります。
> FITELnet-F120では、DHCPサーバ機能で、デフォルトゲートウェイのアドレスも通知することができます。このことにより、パソコン等DCHPクライアントは、IPアドレスはもとより、デフォルトゲートウェイの設定も不要になります。PPPoEやDHCPを使用しない場合は、通知されたデフォルトゲートウェイを設定します。
> FITELnet-F120を、デフォルトゲートウェイとして通知する場合は、「する」を選択し、デフォルトゲートウェイのIPアドレスに「0.0.0.0」を設定してください。

## 関連コマンド

### default-router

> デフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定する際は、default-routerコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#ip dhcp pool lan1 Router(config-dhcp-pool)#default-router 10.0.0.1

トップページへ