## proxydns hosts

> ホスト名称とIP アドレスの組み合わせを登録することができます。FITELnet-F120にDNS 要求が来た場合、このリストを参照して応答します。

### 設定例１　host.furukawa.co.jpのIPv4アドレスを192.168.100.1／IPv6アドレスを2003:113::c0a8:6401に設定する

> Router(config)# proxydns hosts host.furukawa.co.jp v4 192.168.100.1 Router(config)# proxydns hosts host.furukawa.co.jp v6 2003:113::c0a8:6401

### コマンド書式

> proxydns hosts <ホスト名> { v4 | v6 } <IPアドレス>

### この設定を行わない場合

> ホスト名称とアドレスの組み合わせを持たず、全てDNSシステムを使用します。

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ホスト名 | ホスト名 | - | 省略不可
> v4 | v6 | DNSサーバの属性（IPv4用（Aレコード） or IPv6用（AAAAレコード））を指定 | v4 | v6 | 省略不可
> IPアドレス | DNSのリプライとして送信するIPアドレス（IPv4アドレスまたはIPv6アドレス） | IPv4アドレス形式 または IPv6アドレス形式 | 省略不可

> 最大エントリ数：16エントリ（キャッシュテーブルの最大数は64エントリ）

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ