## pppoe ncp

> PPPoE接続時に使用するNCPを設定します。
> ipcpのときはIPCPを、ipv6cpのときはIPv6CPを、bothのときはその両方を使用します。

### 設定例１　NCPにIPCPのみを接続する

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#pppoe ncp ipcp

### コマンド書式

> pppoe ncp { ipcp | ipv6cp | both }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ipcp | ipv6cp | both | PPP上を中継するプロトコル（IPv4, IPv6）を指定します。 | ipcp：IPv4を中継する ipv6cp：IPv6を中継する both：双方を中継する | 省略不可

### この設定を行わない場合

> IPCPを使用します。

### NCPとは？

> NCP（Network Control Protocol）とは、PPPのオプションで、PPPを接続する両者で通信するプロトコルを規定するためにネゴシエーションするプロトコルです。
> PPPは、まずLCP（Link Control Protocol）により、このPPPをどのように使用するかのネゴシエーションを行い、LCPのネゴシエーションが終了した後、どのようなプロトコルを通すかのネゴシエーション（NCP）を行ないます。
> IPv4を通すために行なうNCPをIPCP、IPv6を通すために行なうNCPをIPv6CPといいます。
> 例えば、PPPを確立する相手に対して、IPCPのリクエストを送信し、確立可能のレスポンス（ACK）を受信した場合に、PPP上でIPv4の通信が可能になります。

> ここでの設定は、PPP上でIPv4/IPv6のどちら（あるいは両方）の通信を行ないたいかを設定します。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ