## ip address

> PPPoEインタフェースのIPアドレスを指定します。
> PPPで、アドレスを割り当てられるケースでは、設定の必要はありません。プロバイダより、設定するアドレスを指定された場合に設定してください。

### 設定例１　PPPoE１のIPアドレスを158.ｘｘｘ.ｘｘｘ.１に設定する

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#ip address 158.xxx.xxx.1

### コマンド書式

> ip address <IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | インタフェースに割り当てるIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ