## pathcheck-list

> 中継データ（宛先IPアドレス範囲）と、L3監視相手の組み合わせを指定します。
> L3監視相手は、redundancy pathcheck-listコマンドで設定します。

### 設定例１　L3監視相手の設定（pathcheck-list）の1と組み合わせる

> Router(config)#redundancy pathfilter-list 1 Router(red-pathfilter-list 1)# pathcheck-list 1

### コマンド書式

> pathcheck-list <L3チェックリスト番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> L3チェックリスト番号 | redundancy pathcheck-listコマンドで設定したL3監視パケットの宛先を、番号で指定します。 | - | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 冗長機能は使用できません。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ