## ipv6 nd prefix-advertisement

> RAで通知するプレフィックスを設定します。この設定がない場合は、インタフェースに割り当てられたプレフィックスを通知します。
> このコマンドで通知するプレフィックスを指定する場合は、プレフィックス値のほかに、「Valid Lifetime」「Prefferd Lifetime」「onlinkフラグ」「Autoconfigフラグ」も指定します。

> Valid Lifetime | このプレフィックスをノードが使用する場合に、使用可能な時間（秒）
> Prefferd Lifetime | このプレフィックスをノードが使用する場合に、正当な使用が問題ない時間（秒）
> onlinkフラグ | 同一リンク上に存在することを表すフラグ
> Autoconfigフラグ | このプレフィックスをノードが受信した場合に、Stateless Auto Configurationでアドレスを使用してよいかどうかを表すフラグ

> IPv6のRAについては、こちらも参照してください。

### 設定例１　RAで通知するプレフィックスを"2003:114::/64"に設定（Valid Lifetime:500秒、Prefferd Lifetime:400秒、
Autoconfigフラグあり）する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 nd prefix-advertisement 2003:114::/64 500 400 autoconfig

### コマンド書式

> ipv6 nd prefix-advertisement <IPv6プレフィックス> <Valid Lifetime> <Prefferd Lifetime> [onlink] [autoconfig]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPv6プレフィックス | RAで通知するIPv6プレフィックスを設定します。 | IPv6プレフィックス形式 | 省略不可
> Valid Lifetime | Valid Lifetime値（単位：秒）を設定します。 | 0〜4294967295 | 省略不可
> Prefferd Lifetime | Prefferd Lifetime値（単位：秒）を設定します。 | 0〜4294967295 | 省略不可
> onlink | Onlinkフラグを立てる場合に指定します。 | onlink | Onlinkフラグを立てない
> autoconfig | Autoconfigフラグを立てる場合に指定します。 | autoconfig | Autoconfigフラグを立てない

### この設定を行わない場合

> ipv6 addressコマンドで指定したプレフィックス値、あるいはPDで取得したプレフィックス値をRAで通知します。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ