## service dhcp-relayagent

> DHCP リレーエージェント機能を利用する場合に指定します。
> DHCPリレーエージェント機能を使用する場合、DHCPパケットをリレーするインタフェース(DHCPサーバへの中継方向)でNAT機能を使用することは出来ません。

### 設定例１

> Router(config)# service dhcp-relayagent

### コマンド書式

> service dhcp-relayagent

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> DHCPリレーエージェント機能を使用できません。

### DHCPリレーエージェント機能とは

> LAN 上のDHCP クライアントからの要求を、WAN 側にリレーし、WAN 側のDHCPサーバから割り当ててもらう機能です。
> 本社側で、支店のLAN 側のIP アドレスを一括で管理する場合に有効な機能です。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ