## negotiation

> FITELnet-F120では、Phase2のSAのライフタイムが満了する前に、新しいSAを確立するためにPhase2のネゴシエーションを開始します。
> 本コマンドでは、ライフタイムが満了する何秒前に新しいSAのためのネゴシエーションを開始するかを設定します。
> この値は、FITELnet-F120自身がInitiatorの場合とResponderの場合で、設定値を変更することができます。

### 設定例１　FITELnet-F120がInitiatorの場合は、ライフタイム満了の90秒前にネゴシエーションを開始する

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#negotiation initiate 90

### 設定例２　FITELnet-F120がResponderの場合は、ライフタイム満了の30秒前にネゴシエーションを開始する

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#negotiation respond 30

### コマンド書式

> negotiation { initiate <Initiator時のネゴシエーション開始時期> | respond <Responder時のネゴシエーション開始時期> }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> Initiator時のネゴシエーション開始時期 | 自身がInitiatorのSAについて、ライフタイムが満了する何秒前に新しいSAのためのネゴシエーションを開始するか | 1〜255 | 省略不可
> Responder時のネゴシエーション開始時期 | 自身がResponderのSAについて、ライフタイムが満了する何秒前に新しいSAのためのネゴシエーションを開始するか | 1〜255 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> Initiator時のネゴシエーション開始時期 | 90秒前
> Responder時のネゴシエーション開始時期 | 30秒前

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ