## ip address

> ルータグループの代表IPアドレスを設定します。
> ルータグループを形成すると、ルータグループは仮想の１つのルータとして扱われます。代表IPアドレスは、この仮想ルータのIPアドレスとなりますので、LAN上のサブネットのIPアドレスが割り当てられている必要があります。この設定は、ルータグループを形成しているルータどうしでは、同じIPアドレスである必要があります。
> LAN上の端末（PCなど）で、デフォルトルートを設定している場合は、この代表IPアドレスを設定するようにしてください。

### 設定例１　ルータグループの代表IPアドレスを"192.168.100.254"とする

> Router(config)#redundancy router-group Router(config-redundancy)# ip address 192.168.100.254

### コマンド書式

> ip address <代表IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 代表IPアドレス | ルータグループの代表IPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ルータグループ化機能は使用できません。

### ルータグループ化機能とは？

> LANインタフェース上にあるFITELnet-F120/E30と連携して冗長機能を実現するために、ルータグループというグループを形成します。
> ルータグループどうしで、L3監視の状態や空きチャネルの情報をやり取りして、経路が異常になった場合のバックアップ／復旧時の切り戻しを行ないます。
> LAN上の端末（PCなど）からは、仮想的にルータグループが１つのルータとして動作します。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ