## ip nat translation tcp-timeout

> TCPについてNAT/NAT+変換する場合に、装置の内部テーブルにデータをエージアウトする時間（秒）を設定します。

### 設定例　TCPパケットのNAT変換タイムアウトを10秒に設定する

> Router(config)#ip nat translation tcp-timeout 10

### コマンド書式

> ip nat translation tcp-timeout <timeout時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> timeout時間 | TCPパケットについてのNAT/NAT+変換テーブルのタイムアウト時間（秒） | 1〜86400 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 3600秒が設定されます。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ