## ping-trial

> 1 回の経路監視で送信するL3監視パケット（ping）の個数を設定します。

### 設定例１　1回の経路監視で、2個のL3監視パケット（ping）を送出する

> Router(config)#redundancy pathcheck-list 1 Router(red-pathcheck-list 1)# ping-trial 2

### コマンド書式

> ping-trial <送信パケット数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 送信パケット数 | 1 回の経路監視で送信するL3監視パケット（ping）の個数を設定します。 | 1〜16 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 2個送信します。

### L3監視とは？

> 通信を行なう宛先に対してLayer3のパケット（具体的にはICMP Echoを利用している）を送信し、応答のある／なしで、障害を認識する機能です。
> 冗長機能では、経路の障害がバックアップ経路に切り替えるトリガーとなりますので、L3監視を行なう必要があります。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ