## ipv6 nd other-config-flag

> FITELnet-F120が、RA（Router Advertisement）を送信する際に、Oフラグを"1"とするかどうかを設定します。このコマンドを指定した場合は、Oフラグを"1"としてRAを送信します。
> Oフラグが"1"になっているRAを受信したノードは、アドレス以外の情報を自動設定するために、ステートフルなプロトコルを使用する必要があります。

> IPv6のRAについては、こちらも参照してください。

### 設定例１　Oフラグをつける

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 nd other-config-flag

### コマンド書式

> ipv6 nd other-config-flag

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> Oフラグを"0"としてRAを送信しています。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード

トップページへ