## keepalive

> SAが接続されているかどうかの確認を行なうためにKeepAliveを行なうかどうかを設定します。
> FITELnet-F120では、IKE（Internet Key Exchange security association）プロトコルのKeepAlive機能、およびICMPによるKeepAlive機能をサポートしています。
> FITELnet-F120では、何も設定をしない場合、IKEのKeepAliveを行います。IKEのKeepAliveは、SAを確立するVPNピアもIKEのKeepAlive機能をサポートしている必要があります。
> ※IKEでのKeepAliveは各メーカとも独自実装のため互換性が保障されません。
> FITELnet-Fシリーズ以外とのKeepAliveを行う際はICMPを使用した方法を行ってください。
> ICMPによるKeepAliveを行う場合は、オプションに"icmp"を指定します。ICMPによるKeepAliveを行なう場合は、keepalive-icmpコマンドを指定する必要があるケースもあります。
> KeepAliveを行なわない場合は、"disable"を指定します。
> KeepAliveにより、SAが使用できない状態になった場合は、SAを開放します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　KeepAliveを行なわない

> Router(config)# crypto isakmp polcy 1 Router(config-isakmp)#keepalive disable

### 設定例２　ICMPのKeepAliveを行なう

> Router(config)# crypto isakmp polcy 1 Router(config-isakmp)#keepalive icmp

### コマンド書式

> keepalive { always-send | icmp［always-send］| disable}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> always-send | icmp［always-send］| disable | KeepAlive機能を指定します。 |
> icmp | ICMPを利用したKeepALiveを行なう
> disable | KeepAlive機能を使用しない
> always-send | VPNデータが送信されなくても、常にkeepaliveを送信します
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> IKEのKeepAliveを行なう。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ