## interface pppoe

> PPPoEインタフェース設定モードに移行します。
> FITELnet-F120は、5つのPPPoEインタフェースを持つことができます。PPPoEインタフェース設定モードに移行する際は、PPPoEインタフェースの番号（1〜5）を指定します。
> PPPoEインタフェースモードで設定できるコマンドについては、こちらを参照してください。

> 同一物理ポートで、EWANインタフェースと、PPPoEインタフェースが共存することはできません。両方の設定がされていると、elogに「ewan and pppoe interface duplicate set」と書かれ、インタフェースが起動しません。

### コマンド書式

> interface pppoe <EWAN番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> PPPoE番号 | PPPoEポートの番号を指定します。 PPPoE1〜4が物理ポートEWAN1に、 PPPoE5が物理ポートEWAN2で使用できます。 | 1〜5 | 省略不可

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ