## match ip address

> access-list(standard)に指定したIPアドレスを特定します。
> この設定は、RIPおよびBGPに対して有効となります。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、"192.168.1.0"の情報のみ送信する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#match ip address 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#irouter bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> match ip address <access-list番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> access-list番号 | IPアドレスに一致するaccess-list番号を指定します | - | 省略不可

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ