## qos bandwidth

> インタフェースで使用できる帯域および、QoSの方式を指定します。
> 帯域は、物理速度と同じ値を設定してください。
> QoS方式は、CBQ（Class-Based Queueing）／PRIQ（Priority Queueing）のどちらかを選択します。

### 設定例１　LANインタフェースの全帯域を100Ｍｂｐｓとし、QoSの方式をCBQとする

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#qos bandwidth 100M cbq

### コマンド書式

> qos bandwidth <最大使用帯域> [ cbq | priq ]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 最大使用帯域 | 設定しているインタフェースで、全体の帯域幅（単位：bps）を設定します。 通常は、物理インタフェース速度を設定します。 kbpsを示す場合は"K"、Mbpsを示す場合は"M"が使用できます。 例）100kbps→"100K"、50Mbps→"50M" | 範囲無し | 省略不可
> cbq | priq | QoSの方式を指定します。 |
> cbq | CBQ方式
> priq | PRIQ方式
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> QoS制御を行なわない（常にベストエフォート）。帯域幅は物理インタフェース速度。

### CBQとは？

> CBQは、Class-Based Queueingの略です。
> キューイングを行なう際の処理に、データの指定された帯域にクラス分けし、その帯域の優先順位に従って送信処理を行なう方式です。
> CBQでは、階層的なクラス構造を指定でき、キューを無駄なく使用できる構造になっています。
> 詳細は、用語集の「CBQ」を参照してください。

### PRIQとは？

> PRIQは、Priority Queueingの略です。
> 送信キューを、「優先キュー」・「通常キュー」・「非優先キュー」の３つにわけ、送信処理を区別します。
> 送信処理は、「優先キュー」にデータがある場合は常に優先キューの送信処理を行い、「優先キュー」にデータがなくなると「通常キュー」からの送信処理を行い、「通常キュー」からもデータがなくなると「非優先キュー」の送信処理を行ないます。したがって、「優先キュー」にデータがある間は、「通常キュー」「非優先キュー」のデータの遅延がおこったり、廃棄されたりする場合があります。

## 設定モード

> 各インタフェース設定モード

トップページへ