## retry

> ISAKMPによる自動鍵交換の再送間隔（パラメータ：timer）と、最大再送回数（パラメータ：max）を設定します。

### 設定例１　ISAKMPによる自動鍵交換の再送間隔を20秒とする

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#retry timer 20

### 設定例２　ISAKMPによる自動鍵交換の最大再送回数を1回とする

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#retry max 1

### コマンド書式

> retry timer <再送間隔>

> retry max <最大送信回数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 送信間隔 | ISAKMPによる自動鍵交換の再送間隔（単位：秒）を設定します。 | 1〜30 | 省略不可
> 最大送信回数 | ISAKMPによる自動鍵交換の最大再送回数を設定します。 | 1〜5 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 送信間隔 | 20秒
> 最大送信回数 | 1回

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ