## ip nat translation icmp-timeout

> ICMPについてNAT/NAT+変換する場合に、装置の内部テーブルにデータをエージアウトする時間（秒）を設定します。

### 設定例　ICMPパケットのNAT変換タイムアウトを10秒に設定する

> Router(config)#ip nat translation icmp-timeout 10

### コマンド書式

> ip nat translation icmp-timeout <timeout時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> timeout時間 | ICMPパケットについてのNAT/NAT+変換テーブルのタイムアウト時間（秒） | 1〜86400 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 60秒が設定されます。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ