## configuration mode application-version push

> configuration mode application-version messageコマンドの設定があり、かつ、configuration modeコマンドでinitiateが設定されている場合に、configuration mode application-version messageコマンドのメッセージをセットしてreqパケットを送信します。
> configuration mode application-version messageコマンドの設定がない場合は、configuration mode application-version messageコマンドのデフォルト値を使用してreqパケットを送信します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　アプリケーションバージョンに値をセットしてrequestを送信する

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#configuration mode application-version push

### コマンド書式

> configuration mode application-version push

### パラメータ

> パラメータはありません

### この設定を行わない場合

> requestパケットのアプリケーションバージョン欄をnullで送信します。

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ