## ip helper-address

> FITELnet-F120で、DHCPリレーエージェント機能を使用する際、リレー先のDHCPサーバを登録します。
> FITELnet-F120では、最大４つまでのDHCPサーバを登録できます。

### 設定例１　DHCPリレーエージェント機能で問い合わせるDHCPサーバに192.168.100.1を設定する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ip helper-address 192.168.100.1

### コマンド書式

> ip helper-address <DHCPサーバのIPアドレス> [source-interface {lan 1 | loopback 1}]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> DHCPサーバのIPアドレス | DHCPリレーエージェント機能でリレーする際の、リレー先DHCPサーバのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> source-interface | DHCPリレーする際の送信元アドレスに使用するインタフェースアドレス | lan 1 loopback 1 | 実際に送信するインタフェース

### この設定を行わない場合

> DHCPリレーエージェント機能を使用できません。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード

トップページへ