## source-interface

> L3監視パケットを送信する際の送信元IPアドレスとして使用するインタフェース名を指定します。

### 設定例１　L3監視パケットを送信する際の送信元アドレスにLANインタフェースのIPアドレスを使用する

> Router(config)#redundancy pathcheck-list 1 Router(red-pathcheck-list 1)# source-interface lan 1

### コマンド書式

> source-interface <インタフェース名>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | L3監視パケットの送信元アドレスに使用するインタフェースアドレス | インタフェース名形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> L3監視パケットを送信するインタフェースのIPアドレスを送信元アドレスとします。

### L3監視とは？

> 通信を行なう宛先に対してLayer3のパケット（具体的にはICMP Echoを利用している）を送信し、応答のある／なしで、障害を認識する機能です。
> 冗長機能では、経路の障害がバックアップ経路に切り替えるトリガーとなりますので、L3監視を行なう必要があります。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ