## ip name-server

> プロバイダから書面で通知されている場合に、プロバイダから通知されたDNSサーバのIPアドレスを入力します。
> 書面での通知がない場合は、設定しなくてかまいません。

### 設定例１　プロバイダからDNSサーバのIPアドレスとして、プライマリDNSサーバ：158.xxx.xxx.1、セカンダリDNSサーバ：158.xxx.xxx.2が通知された

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#ip name-server 158.xxx.xxx.1 158.xxx.xxx.2

### コマンド書式

> ip name-server <DNSアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> DNSアドレス | プロバイダから通知されたDNSサーバのアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可

> ※ DNSアドレスの優先度は、入力した順に２つまで有効になります。すでに、２つ入力されている状態で３つ目以降を入力しても設定上無効となります。

### この設定を行わない場合

> PPPで学習できない場合は、リゾルバ・簡易DNS機能を使用できません。ただし、基本設定モードのip name-server, proxydns default name-serverコマンドが設定されている場合は、そちらの情報を使用します。また、PPPで学習できた場合は、学習したDNSサーバのIPアドレスを利用します。

### DNSサーバとは？

> DNSはDomain Name Systemの略で、ホスト名からIPアドレス（またはその逆）を探し出すシステムのことです。
> このシステムのために、ホスト名とIPアドレスの組み合わせデータベースが存在し、そのデータベースをもつホストのことを、DNSサーバといいます。
> DNSサーバは、世界中のホストとIPアドレスの組み合わせデータベースを持っているわけではなく、自分の属するドメインの組み合わせのみを保有し、わからないホスト名のリクエストを受けた場合は、他のDNSサーバに問い合わせるという仕組みを持っています。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ