## pathcheck-fail

> L3監視パケットの応答を、ここで設定したセット数連続して受け取れなかった場合に、経路の障害と判断します。
> ※Ping1回（1セット）のパケット数は「ping-trial」コマンドで指定します

### 設定例１　L3監視パケットの応答を2セット受け取れなかった場合に、経路の障害とみなす

> Router(config)#redundancy pathcheck-list 1 Router(red-pathcheck-list 1)# pathcheck-fail 2

> ※1セットがPing2個の場合、連続して4回Ping応答を受け取れなかった場合に経路障害とみなす

### コマンド書式

> pathcheck-fail <受信セット数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 受信パケットのセット数 | 経路の障害が発生したと判断する、受信できなかったセット数を指定します。 | 2〜120 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 4セット受信できなかった場合に、経路障害とみなします。

### L3監視とは？

> 通信を行なう宛先に対してLayer3のパケット（具体的にはICMP Echoを利用している）を送信し、応答のある／なしで、障害を認識する機能です。
> 冗長機能では、経路の障害がバックアップ経路に切り替えるトリガーとなりますので、L3監視を行なう必要があります。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ