## set ip next-hop

> 経路情報のnexthopを設定します。
> BGPの場合は、NEXT-HOP属性として設定値を通知します。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、NEXT-HOP属性として、192.168.100.1をつけて送信する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set ip next-hop 192.168.100.1 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#irouter bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set ip nex-hop <IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPのNext-Hop属性に設定するIPアドレスを設定します | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> Next-Hop属性を操作しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ