## ip dhcp relay maxhops

> DHCPリレーエージェント機能を使用する場合に、何段先までのサーバまでアクセスを許可するかを指定します。

### 設定例　DHCPサーバまでの許容段数を10とする

> Router(config)#ip dhcp relay maxhops 10

### コマンド書式

> ip dhcp relay maxhops <HOP数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> HOP数 | 何段先までのサーバまでアクセスを許可するか | 1〜16 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 4段が設定されます。

### DHCPリレーエージェント機能とは？

> LAN 上のDHCP クライアントからの要求を、WAN 側にリレーし、WAN 側のDHCPサーバから割り当ててもらう機能です。
> 本社側で、支店のLAN 側のIP アドレスを一括で管理する場合に有効な機能です。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ