## router bgp

> BGPサービス設定モードに移行します。（AS番号を指定）
> BGPサービス設定モードでは、E-BGP/I-BGPのピアのアドレスや、各種アトリビュート情報を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。
> 有効になる最大ピア数は、１６ピアです。

### 設定例１　BGPサービス設定モードに移行する（自AS番号=64512）

> Router (config)# router bgp 64512 Router (config-bgp)#

### コマンド書式

> router bgp <自AS番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 自AS番号 | 自装置側のAS番号を指定します。 | 1〜65535 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> BGPを使用できません。

### BGPとは？

> こちらを参照してください。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ