## ipv6 nd send-ra

> FITELnet-F120が送信するRAを送信するかどうかを設定します。
> ipv6 nd prefix-advertisementの設定がある場合は、指定されたプレフィックス情報を通知します。ipv6 nd prefix-advertisementの設定がない場合は、ipv6 addressコマンドで設定したインタフェースに割り当てられるプレフィックスあるいは、PDで取得したプレフィックスを通知します。

> IPv6のRAについては、こちらも参照してください。

### 設定例１　RAを送信する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 nd send-ra

### コマンド書式

> ipv6 nd send-ra

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> RAを送信しません。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード

トップページへ