## mail source-interface

> SMTPパケット送出の際の送信元IPアドレスとして使用するインタフェース名を指定します。

### 設定例１　SMTPパケットの送信元アドレスにLANのIPアドレスを使用する

> Router(config)# mail source-interface lan 1

### コマンド書式

> mail source-interface <インタフェース名>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | SMTPパケットの送信元アドレスとしてつけるインタフェース | lan 1 ewan 1〜2 loopback 1 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 実際にパケットを送信するインタフェースのIPアドレスになります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ