## aging-time

> ここで設定した時間ルータグループ間のパケットを受信しなかった場合、そのルータを障害とみなします。 バックアップ経路用として設定されている場合は、バックアップポートを接続します。

### 設定例１　ルータグループ内のルータの生存確認時間を100秒に設定する

> Router(config)#redundancy router-group Router(red-router-group)# aging-time 100

### コマンド書式

> aging-time <timeout時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> timeout時間 | ルータグループ間のパケットを受信しなかった場合に、そのルータを障害とみなしますまでの時間（単位：秒） | 15〜100 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 15秒で障害とみなします。

### ルータグループ化機能とは？

> LANインタフェース上にあるFITELnet-F120/E30と連携して冗長機能を実現するために、ルータグループというグループを形成します。
> ルータグループどうしで、L3監視の状態や空きチャネルの情報をやり取りして、経路が異常になった場合のバックアップ／復旧時の切り戻しを行ないます。
> LAN上の端末（PCなど）からは、仮想的にルータグループが１つのルータとして動作します。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ