## logging-level flog

> flogにログ出力のレベルを設定します。
> FITELnet-F120のsyslog送信機能では、syslogで送信する最低レベルを設定します（syslog levelコマンド）。
> flogを、syslogで送信したい場合は、syslog levelコマンドで指定したレベル以上のレベルを、このコマンドで設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　flogの出力レベルを3（ERR）とする

> Router (config)# logging-level flog 3

### コマンド書式

> logging-level flog {<エラーレベル値>| none}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> エラーレベル値 | flogの主力エラーレベル | 0〜7 | 省略不可
> none | syslogを送信しません | none | 省略不可

### この設定を行わない場合

> flogをsyslogで送信しません。

### 出力エラーレベルとは？

> syslogのメッセージでは、レベルという領域が規定されています。
> 通常は、メッセージを受信した管理者が、どのような緊急性のあるメッセージなのかを把握するために利用します。
> syslogのレベルは、プロトコルにより以下８段階に規定されています。

> レベル名 | レベル番号 | メッセージの内容・緊急度
> --- | --- | ---
> EMERG | 0 | システムが利用できなくなった（ぐらい緊急度が高い）
> ALERT | 1 | 早急に対応しなくてはならない
> CRIT | 2 | 緊急状態
> ERR | 3 | エラー発生状態
> WARNING | 4 | 注意が必要
> NOTICE | 5 | お知らせ程度
> INFO | 6 | 情報
> DEBUG | 7 | デバッグメッセージ

### FITELnet−F120のflogとは？

> FITELnet-F120で、アクセスリストによるフィルタリング機能により廃棄されたパケットをロギング（Filtering Log）することができます。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ