## distance

> 特定のBGP ピアからアナウンスされた経路のディスタンス値を設定します。distance値は、値が小さいほど優先度が高くなります。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　ａｃｃｅｓｓ−ｌｉｓｔ番号1に指定したアドレスから受信した192.168.100.0/24のdistance値を"1"とする

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# distance 1 192.168.100.0 255.255.255.0 1

### コマンド書式

> distance <distance値> <IPアドレス> <ネットマスク> [ access-list番号 ]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> distance値 | 設定している経路のディスタンス値 | 1〜255 | 省略不可
> <IPアドレス> | distance値を設定する経路情報の宛先IPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> <ネットマスク> | distance値を設定する経路情報のネットマスクを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> access-list番号 | 標準アクセスリスト番号に合致したBGP ピアからアナウンスされた 経路にだけディスタンス値を適用する。 | - | 全てのBGPピアから受信した情報

### この設定を行わない場合

> BGPのディスタンス値（distance bgpコマンドで指定）に従います。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ