## preference

> ルータグループの中の優先度を設定します。
> ここで設定する値が小さいほど、優先度は高くなります。
> ※値は、バックアップ側のFITELnet-F120/E30より小さくしてください。
> (優先度はE30のpreference値と相対的なものです。)
> 冗長機能使用時は、優先度の高いルータが中継を行い、優先度の高いルータの回線もしくはルータ自身の障害発生時には、優先度の低いルータが中継を行ないます。

### 設定例１　ルータグループ内の優先度を1（最優先）とします

> Router(config)#redundancy router-group Router(red-router-group)# preference 1

### コマンド書式

> preference <優先度>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 優先度 | ルータグループの中の優先度を設定します。 | 1〜99 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 優先度は"1"となります。

### ルータグループ化機能とは？

> LANインタフェース上にあるFITELnet-F120/E30と連携して冗長機能を実現するために、ルータグループというグループを形成します。
> ルータグループどうしで、L3監視の状態や空きチャネルの情報をやり取りして、経路が異常になった場合のバックアップ／復旧時の切り戻しを行ないます。
> LAN上の端末（PCなど）からは、仮想的にルータグループが１つのルータとして動作します。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ