## search-address

> 割り当て可能アドレスを立ち上がり時に調べる時の調査用のARPに関する以下の項目を設定します。
> 通常の運用形態では、変更の必要はありません。

### 設定例１　ARP送信回数（１回）、タイムアウト値（１秒）、アドレス検索パケット数（１６）に設定する

> Router(config)#ip dhcp pool lan1 Router(config-dhcp-pool)#search-address 1 10 16

### コマンド書式

> search-address (ARP送信回数) (タイムアウト値) (アドレス検索パケット数)

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ARP送信回数 | ARPを送信する回数 | 1〜255 | 省略不可
> タイムアウト値 | 割り当て可能とするためのタイムアウト値（単位100m秒） | 1〜255 | 省略不可
> アドレス検索パケット数 | 1回の検索で送信するARPパケット数 | 1〜255 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 以下で動作します。

> タイマの内容 | 値
> --- | ---
> ARPを送信する回数 | 1
> 割り当て可能とするためのタイムアウト値（単位100m秒） | 10
> アドレス検索パケット数 | 16

## 設定モード

> DHCPサーバ設定モード

トップページへ