## ipv6 nd reachable-time

> FITELnet-F120が送信するRAのreachable time値を設定します。

> IPv6のRAについては、こちらも参照してください。

### 設定例１　reachable time値を15000に設定する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 nd reachable-time 15000

### コマンド書式

> ipv6 nd reachable-time <Reachable Time値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> Reachable Time値 | Reachable Time値を指定します（単位：m秒） | 0-3600000 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 30000m秒となります。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ