## route

> L3監視パケットに限ったNextHopを指定します。

### 設定例１　L3監視パケットのNextHopをPPPoE1とする

> Router(config)#redundancy pathcheck-list 1 Router(red-pathcheck-list 1)# route pppoe 1

### コマンド書式

> route { <インタフェース名> | <IPv4アドレス> }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | L3監視パケットの送信先インタフェースを指定します。 | インタフェース名形式 | 省略不可
> IPv4アドレス | L3監視パケットのNextHopのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式

### この設定を行わない場合

> 冗長機能を使用することはできません。

### 何のための設定？

> FITELnet-F120の冗長機能の特徴は、メイン経路に指定した経路に対し定期的に監視パケット（L3監視）を送信し、その応答の有無によって経路の正常/異常を判別します。この監視パケットが、通常のルーティングテーブルに従ってNextHopが変更してしまうと、メイン経路の監視としては有効ではありません。したがって、このコマンドで、監視パケットのNextHopを規定する必要があります。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ