## pathfilter-packet-source

> ルータグループ化によるフィルタ対象をLANインタフェースから受信したパケットのみとします。
> 本設定がある場合には、他のインタフェースから受信したパケットをルータグループ化によるフィルタ対象としません。

### 設定例１　ルータグループ化によるフィルタ対象をLANインタフェースから受信したパケットのみとします

> Router(config)#redundancy router-group Router(red-router-group)# pathfilter-packet-source lan 1

### コマンド書式

> pathfilter-packet-source lan 1

### パラメータ

> パラメータはありません

### この設定を行わない場合

> 全てのインタフェースから受信したパケット及び、自局発のパケットがルータグループ化によるフィルタ対象となります。

### ルータグループ化機能とは？

> LANインタフェース上にあるFITELnet-F100/F120/E30と連携して冗長機能を実現するために、ルータグループというグループを形成します。
> ルータグループどうしで、L3監視の状態や空きチャネルの情報をやり取りして、経路が異常になった場合のバックアップ／復旧時の切り戻しを行ないます。
> LAN上の端末（PCなど）からは、仮想的にルータグループが１つのルータとして動作します。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ