# AS番号

> Autonomous System（自律システム）の番号のことです。

> 現在のインターネットを含めたTCP/IPのネットワークシステムは、ASが、互いに相互接続して、大規模なネットワークを形成しています。ASを識別するためには、AS番号があり、1〜65535の範囲で割り振られています。このうち、1〜64511はグローバルAS番号と呼ばれ、IANA（Internet Assigned Numbers Authority：IPアドレスやドメイン名等の割り当てを司る組織）からプロバイダ等で使用するよう予約されています。それに対し64512〜65535はプライベートAS番号と呼ばれ、IP-VPN網やインターネットに接続する場合に使用するAS番号とされています。

> 現在のIP-VPNサービスでは、ユーザ側のネットワークをBGPで受け渡す方法がとられています。
> IP-VPNサービスを契約し、BGPでの経路制御を要望すると、IP-VPNサービスよりAS番号が割り当てられます（通常はプライベートAS番号）。そのAS番号を利用して、IP-VPNサービスのPE（Provider Edge）と接続し、IP-VPNを利用したダイナミックルーティングを実現しています。

## 関連コマンド

### 自身のAS番号

> FITELnet-F120では、自身のAS番号をrouter bgpコマンドで設定します。例として、IP-VPNサービスより"64512"を割り当てられた場合は、以下のように設定します。

> Router(config)#router bgp 64512

### BGPピアのAS番号

> BGPピアのAS番号は、BGPサービス設定モードのneighbor remote-asコマンドで設定します。例として、IP-VPNサービスのPE（IPアドレス：xxx.xxx.xxx.xxx）のAS番号が"64500"の場合は、以下のように設定します。

> Router(config)router bgp 64512 Router(config-bgp)# neighbor xxx.xxx.xxx.xxx remote-as 64500

トップページへ