## network

> BGPの経路情報として通知するプレフィックスをスタティックで登録します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　192.168.0.0/24の経路情報をBGPで通知する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# network 192168.0.0 255.255.255.0

### コマンド書式

> network <IPアドレス> <ネットマスク> [backdoor]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPを運用するインタフェースを、インタフェースのIPアドレスで指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> ネットマスク | BGPを運用するインタフェースを、IPアドレスとネットマスクの組み合わせで指定することもできます | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> backdoor | backdoorオプションをつけた場合は、この経路をローカルBGP経路として扱います。 ローカルBGP経路のdistance値は、distance bgpコマンドで設定します | backdoor | External経路、もしくはInternal経路として扱う。 （External/Internalは、BGPピアによる）

### この設定を行わない場合

> 自分の経路情報を通知します（redistributeコマンドの内容に従います。）

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ