## redistribute

> RIPng以外の手段で取得した経路情報のうち、RIPngで配布する手段を設定します。

### 設定例１　スタティックで登録した経路情報をRIPngで配布する

> Router(config)#router ripng Router(config-ripng)#redistribute static

### 設定例２　直接ルートの経路情報をRIPngで配布する。

> Router(config)#router ripng Router(config-ripng)#redistribute connected

### コマンド書式

> redistribute <再配布する経路情報>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 再配布する経路情報 | RIPng以外の手段で取得した経路情報のうち、RIPngで配布するものを指定します。 |
> connected | 直接経路
> kernel | kernelにセットされた経路情報
> static | スタティックルーティング情報
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> RIPngで受信した情報のみを広告します。

## 設定モード

> RIPngサービス設定モード

トップページへ