# ルータグループ化機能

> LAN上のFITELnet-E30と、冗長機能のためのグループを確立する機能を、ルータグループ化機能といいます。
> ルータグループ化機能では、実際にデータを中継するルータをマスタールータ、待機するルータをバックアップルータといいます。マスタールータを決定するパラメータとして優先度のパラメータがあります。優先度が高いルータがマスタールータとなります。FITELnet-F120とFITELnet-E30でルータグループを形成する場合、FITELnet-F120は常時接続ですのでマスタールータとし、FITELnet-E30をバックアップルータとします。
> ルータグループ化機能を使用すると、マスタールータが動作できなくなった場合に、自動でバックアップルータに経路を切り替えて、通信を継続することができます

## 関連コマンド

### router-group enable

> ルータグループ化機能を使用する際は、router-group enableコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#redundancy router-group Router(red-router-group)# router-group enable

トップページへ