## remote-access limitation

> パスワードを指定回数以上間違えたときにはアクセス拒否する機能の、パスワード誤りを許可する回数を設定します。0を指定すると不正アクセス抑制を行わなくなります。

### 設定例１　パスワード誤り許容回数を2回に設定する

> Router(config)#remote-access limitation 2

### コマンド書式

> remote-access limitation <パスワード誤り許容回数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> パスワード誤り許容回数 | 不正アクセスではないとみなすパスワード誤り許容回数。 この設定上の誤りがあった場合は、不正アクセスとみなし、電子メール通知／ログ出力／アクセス拒否されます。 | 0〜5 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 3回となります。
> 4回以上パスワードを間違えると、10分間アクセスが拒否します。

### 不正アクセスが発覚した場合

> 不正アクセスが発覚した場合は、以下の制御が行なわれます。

#### ●電子メールによる通知

> 電子メールにより、管理者宛に、不正アクセスが起こったこと、不正アクセス元のIPアドレス等の情報を通知します。
> 電子メール通知機能の設定はmailコマンドを使用します。

#### ●ログ出力

> slogに『Security Emergency from xxx.xxx.xxx.xxx』（xxx.xxx.xxx.xxxは不正アクセスもとのIPアドレス）と表示します。
> syslogの設定がされている場合は、遠隔地のSYSLOGサーバにリアルタイムに通知することもできます。

#### ●アクセス拒否

> 不正アクセス元からのアクセスを、一定時間アクセスを制限します。アクセス制限時間の設定はremote-access timeコマンドで設定します。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ