## neighbor <ip-address> port <0-65535>

> BGPピアが使用するのTCP ポート番号を指定します。
> FITELnet-F120が、BGPのセッションを確立するために送信するBGPパケットは、このポート宛に送信します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BPGピア（10.0.0.1）のTCPポート番号を179番に設定する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 port 179

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> port <TCPポート番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> TCPポート番号 | 指定しているBGPピアが使用する、BGPポート番号。 | 0〜65535 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 179番を使用します。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ