## mail server

> mail通知機能が電子メールを送信する際のメールサーバを指定します。複数行入力することにより3つまで有効，4つ以上は無視されます。
> また先に入力したサーバが優先されます。メールサーバはホスト名とIPアドレスを設定できます。

### 設定例１　メールサーバのIPアドレスを192.168.100.1に設定する

> Router(config)#mail server 192.168.100.1

### コマンド書式

> mail server <SMTPサーバのIPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> SMTPサーバのIPアドレス | 電子メールを送信するためのSMTPサーバのIPアドレス | IPv4アドレス形式 IPv6アドレス形式 ホスト名形式 のいずれか | 省略不可

> 最大エントリ数：3エントリ

### この設定を行わない場合

> 電子メールによる通知を行ないません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ